Hakemus painelaitteen vaatimuksenmukaisuuden arvioinnista direktiivin

2014/68/EU moduuli G mukaan ja sitoutuminen sertifiointisopimukseen

kyseisen tuotteen tai laitekokonaisuuden osalta (SFS EN ISO/IEC 17065

kohdan 4.1.2 mukaisesti)

Insteam Oy Ilmoitettu laitos no 2545 ja sertifiointielin S062

**Tiedot valmistajasta:**

|  |
| --- |
| **Valmistaja** (nimi, osoite) |
| **Yhteyshenkilö** | **Puhelin:** |
|  | **Faksi:** |
|  | **Sähköposti:** |
| **Valmistuspaikka** (jos eri yritys kuin valmistaja) | **Suunniteltu valmistuksen aloitus ja loppuarvioinnin suunniteltu ajankohta**  |

**Painelaitteen tiedot:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Valmistusnumero, pääpiirustus ym. tunnistetiedot**  | **Painelaitteen käyttötarkoitus (tarvittaessa erillisessä liitteessä)**Sisältö ja sisällön ryhmäSuurin sallittu käyttöpaine (bar)Alin ja korkein sallittu lämpötila (°C)Tilavuus tai nimellissuuruus (L / DN) |

**Liitteenä tekniset asiakirjat (paperiset kahtena sarjana):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Yleiskuvaus painelaitteesta ja sen toiminnasta |
|  | Painelaitteen riskien analyysi ja arviointi |
|  | Suunnittelu- ja valmistuspiirustukset, kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä |
|  | Luettelo sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista tai |
|  | Esitys olennaisten vaatimusten täyttymisestä ja osoitus suunnittelussa käytettyjen ratkaisujen riittävyydestä |
|  | Suunnittelulaskelmat |
|  | Tarkastussuunnitelma |
|  | Hitsauksen menetelmäkokeiden hyväksymistodistukset (WPQR), muiden pysyvien liitosten pätevöintitodistukset  |
|  | Hitsaussuunnitelmat (WPS) |
|  | Tiedot pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden pätevyydestä |
|  | Materiaali ja testiraportit |  |
|  | Pyydettäessä laitekokonaisuuden arviointia |
|  | Luettelo laitekokonaisuuden painelaitteista ja selvitykset niiden vaatimuksenmukaisuudesta  |
|  | Kuvaus laitekokonaisuuden varolaite- tai suojausjärjestelmästä |

**Valmistajan edustajan allekirjoitus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Allekirjoittamalla tämän hakemuksen valmistaja vakuuttaa, että samaa hakemusta ei ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle****Lisäksi valmistaja sitoutuu noudattamaan sertifiointisopimusta (**SFS-EN ISO/IEC 17065 mukaisesti, standardin kohta 4.1.2), liitesivu. | Paikka ja päiväys ……………………………………………………Allekirjoitus ………………………….Nimenselvennys ……………………………………………….Asema …………………………… |

**Insteam täyttää**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vastaanotto pvm.  | Vastaanottaja  | Nro |

**Liite vaatimustenmukaisuuden arviointihakemukseen**

Direktiivi 2014/68/EU / SFS-EN ISO/IEC 17065

Sivu 1 / 2

**Direktiivin 2014/68/EU mukaisessa ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelussa noudatettavat sopimusehdot, G-moduuli**

**1. Sopimuksen osapuolet**

Tämän sopimuksen osapuolia ovat:

 − Arviointihakemuksessa kohdassa **Valmistaja** mainittu yritys, josta jäljempänä käytetään nimitystä **Tilaaja**

 − **Insteam Oy**, Puutarhakatu 18 B 42, 20100 Turku, josta jäljempänä käytetään nimitystä **Insteam**

**2. Sopimuksen sisältö**

Tällä sopimuksella sovitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU (jäljempänä

PED) mukaisista direktiivin liitteessä III määritellyistä moduulin G mukaisesta painelaitteen tai laitekokonaisuuden

vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelusta Tilaajan valmistamalle painelaitteelle tai laitekokonaisuudelle.

Tämä sopimus ei ole yksipuolisesti siirrettävissä toisen toimijan nimiin.

**3. Vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelun sisältö**

Vaatimustenmukaisuuden arviointi toteutetaan Tilaajan toimittaman hakemuksen saavuttua hakemuksen

liitteenä toimitettujen asiakirjojen tarkastamisena sekä suorittamalla painelaitteelle tarvittavat

tarkastukset ja testit Tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana.

**3.1 Hakemuksen ja asiakirjojen tarkastus**

Tilaaja toimittaa Insteamille vaatimustenmukaisuuden arviointihakemuksen sekä hakemuksen liitteenä

mainitut asiakirjat. Asiakirjoissa ja yhteydenpidossa käytettävästä kielestä sovitaan tapauskohtaisesti, lähtökohtaisesti suomen kielellä. Tilaaja voi toimittaa asiakirjat sähköisesti yhteisesti sovittavassa tiedostomuodossa tai paperimuodossa.

Asiakirjojen arviointi voidaan aloittaa, kun Tilaaja on toimittanut hakemuksen liitteineen Insteamille.

Asiakirjojen arvioinnin yhteydessä Insteam pyytää tarvittaessa Tilaajalta lisätietoja. Tilaajan tulee täydentää dokumentaatiota valmistuksen edetessä ja täydellinen aineisto esitetään viimeistään lopputarkastuksen yhteydessä.

Arviointihakemus tulee toimittaa riittävän aikaisin ennen painelaitteelle tehtäviä tarkastuksia ja

testauksia. Insteam antaa tilaajalle suunnitelmien hyväksymisestä erillisen suunnitelman hyväksyntätodistuksen.

**3.2 Tarkastusten ja testien suorittaminen**

Insteam tarkastaa tuotteen, kun valmistus on edennyt riittävän pitkälle, jotta tuotetta voidaan verrata asiakirjoihin. Tarkastukset ja testit suoritetaan laitetta koskevien yhdenmukaistettujen standardien ja ohjeellisten asiakirjojen mukaisesti Tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana.

**3.3 Vaatimustenmukaisuuden toteaminen**

Mikäli Insteam toteaa tarkastuksessa painelaitteen täyttävän sitä koskevat direktiivin vaatimukset,

myönnetään Tilaajalle painelaitetta tai laitekokonaisuutta koskeva vaatimustenmukaisuustodistus, G-moduuli.

**4. Sopimusosapuolien tehtävät**

**4.1 Tilaajan tehtävät**

Tilaaja on velvollinen

a) noudattamaan painelaitedirektiivissä 2014/68/EU asetettuja vaatimuksia

b) tekemään Insteamille hakemuksen painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimuksenmukaisuuden arvioinnista direktiivin 2014/68/EU moduuli G mukaan

c) varmistamaan, että Insteamille on toimitettu kaikki kyseisen painelaitteen tai laitekokonaisuuden arviointiin liittyvä aineisto

d) sallii Insteamin ehdottamien mahdollisten ulkopuolisten tarkkailijoiden (esim. kansallisen akkreditointielimen) osallistumisen tarkastukseen

e) huolehtimaan, että Insteamin ilmoitetun laitoksen tunnistenumeroa (2545) eikä tarkastuksesta saatua todistusta käytetä väärin

f) säilyttämään painelaitteen tai laitekokonaisuuden tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuustodistus asianomaisten kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan, sen jälkeen, kun painelaite tai laitekokonaisuus on saatettu markkinoille

**4.2 Insteamin tehtävät**

a) Insteam huolehtii hakemuksessa esitetyn painelaitteen tai laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista

b) Jos hakemuksessa esitetty painelaite tai laitekokonaisuus täyttää asetetut vaatimukset, Insteam

myöntää Tilaajalle EU- vaatimustenmukaisuustodistuksen G-moduulin mukaan

c) Jos Insteam havaitsee, että painelaite tai laitekokonaisuus ei täytä direktiivissä asetettuja vaatimuksia, Insteamin on kieltäydyttävä myöntämästä todistusta ja ilmoitettava siitä Tilaajalle sekä esitettävä yksityiskohtaiset

perustelut miltä osin vaatimustenmukaisuus ei täyty

d) Tarvittaessa velvollisuus antaa tietoja myönnetystä todistuksesta ja siihin liittyvistä asiakirjoista ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle sekä muille ilmoitetuille laitoksille

e) säilyttämään painelaitteen tai laitekokonaisuuden tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuustodistus asianomaisten kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan, sen jälkeen, kun painelaite tai laitekokonaisuus on saatettu markkinoille

**5. Toimitusaika**

Sopimuksen kohteena olevan vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävän suoritusajankohdasta

sovitaan Tilaajan kanssa erikseen

**6. Hinnat, laskutus ja maksuehdot**

Vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluiden hinnoista sovitaan erikseen Tilaajan kanssa. Laskutus

ja maksuehdot Insteamin Yleiset myynti- ja sopimusehdot -asiakirjan mukaisesti.